**Инструкция о мерах**

[**пожарной безопасности**](http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/)

**при проведении культурно – массовых мероприятий**

**Требования пожарной безопасности при проведении**

**культурно-массовых мероприятий**

1.  Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий ложится на руководителей детских учреждений. Они обязаны определить место проведения мероприятия, количество одновременно находящихся на представлении людей из расчёта 0,75 м на человека. А при проведении танцев, игр – из расчёта 1,5 кв. м. на одного человека (без учёта площади сцены). Заполнение помещения людьми сверх норм не допускается.

2.  На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников детских учреждений и учащихся старших классов.

3.  Во время проведения мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный – преподаватель, [руководитель](http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/) или воспитатель. Они должны быть проинструктированы о мерах безопасности в порядке эвакуации детей в случае пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности.

4.  Перед началом новогодних представлений руководитель детского учреждения должен тщательно проверить все помещения и эвакуационные выходы, а также наличие и исправность средств пожаротушения и связи, очистку от снега колодцев наружного противопожарного [водоснабжения](http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/).

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно – массовых мероприятий.

**Требования противопожарных норм, предъявляемые к местам проведения культурно – массовых мероприятий**

1.  Запрещается проводить культурно – массовые мероприятия в подвальных и цокольных этажах зданий, а в деревянных зданиях – выше второго этажа.

2.  Этажи и помещения, где проводятся культурно – массовые мероприятия, должны иметь не менее 2-х рассредоточенных эвакуационных выходов.

3.  Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями «ВЫХОД» белого цвета на зелёном фоне, подключенными к сети аварийно освещения здания.

4.  Окна не должны иметь глухих металлических решеток.

5.  Помещение не должно иметь сгораемой отделки, не пропитанной огнезащитным составом.

6.  В помещении не должны использоваться декорации и другие материалы, не обработанные огнезащитным составом, а также искусственные синтетические материалы.

7.  Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин.

8.  Все сгораемые декорации, специальное оформление, драпировка. Применяемая на окнах и дверях, должны быть подвергнуты, обработке огнезащитным составом с составлением акта и проверкой.

9.  В помещении для проведения новогодних вечеров ЗАПРЕЩЕНО:

- применять открытый огонь (свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и пр.);

- полностью гасить свет в помещении во время представлений;

- использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением механических веществ, могущих вызвать загорание;

- участие в празднике детей, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и других легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом;

- при оформлении ёлки использовать для украшения вату, целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно открывающиеся запорные устройства.

10. Ёлка должны быть установлена на устойчивом основании с таким расчётом, чтобы не затруднить выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от потолка и стен.

11. Иллюминация на ёлке должна быть смонтирована прочно, надёжно, с соблюдением Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Ватт. Электропровода, питающие лампочки ёлочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами, иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети штепсельными соединениями.

12. При неисправности ёлочного освещения (нагревание проводов, мигания лампочек, искрения и т. д.), иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться, до устранения неисправности.

**Порядок действия в случае возникновения пожара**

1.  В случае возникновения пожара, действия работников образовательных учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение детей, их эвакуацию и спасение.

2.  **Каждый работник общеобразовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т. п.), обязан:**

**-**немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную часть (при этом необходимо чётко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить должность и фамилию);

**-** задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из зданий в безопасное место согласно плану эвакуации;

**-** известить о пожаре руководителю детского учреждения или заменяющего его работника;

**-** организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждениях средствами пожаротушения.

**3.  Руководитель образовательного учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:**

**-**проверить, сообщено ли в [пожарную охрану](http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_ohrana/" \o "Пожарная охрана) о возникновении пожара;

**-** осуществить руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

**-** Организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

**-** выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

**-** проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

- удалить из пожарной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- прекратить все работы не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

- организовать отключение сетей от электро - и [газоснабжения](http://pandia.ru/text/category/gazosnabzhenie/" \o "Газоснабжение), остановку системы [вентиляции](http://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/" \o "Вентиляция) и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсических продуктов горения и повышения температуры, поражения

электрическим током и т. д.;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

- информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

**4.  При поведении эвакуации и тушении пожара необходимо:**

**-**с учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

**-** исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам образовательного учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

**-** эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

**-** в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять тёплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одежду и другие тёплые вещи;

**-** тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;

**-** выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здании, где возник пожар;

**-** при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

**-** воздерживаться от открытия окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.